**Серия «металл/металл»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Рама – гнутый лист, толщина – 1 мм. Ширина рамы – 70 мм
* Полотно – гнутый лист, толщина – 1 мм. Толщина полотна –55 мм.
* Антисрезы - нет.
* Ребра жесткости - 3 шт.
* Петли на опорном шаре - 2 шт. (∅20)
* Утеплитель минеральная вата "Rockmin" 50 мм толщина
* Отделка:
* Внешняя сторона – крашенный метал
* Внутренняя сторона - крашенный метал
* Рисунок – по каталогу
* Цветовая гамма – по каталогу
* Фурнитура:
* Замки:
* Основной (нижний) - Apecs 2800 моноблок;
* Дополнительный (верхний) – Avers 96/S6-CR.
* Серцевина: 90 с поворотником
* Ручка на планке
* Защитная броненакладка - нет
* Глазок - есть
* Покрытие – порошковая эмаль электростатического нанесения.
* Уплотнитель: один контур Е по полотну.

**Серия «Бюджет»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Рама – гнутый лист, толщина – 1 мм. Ширина рамы – 60 мм
* Полотно – гнутый лист, толщина – 1 мм. Толщина полотна – 60 мм.
* Лист металла на полотне (броня)- нет
* Антисрезы - нет.
* Ребра жесткости -6 шт.
* Петли на опорном шаре - 2 шт. (∅20)
* Утеплитель минеральная вата "Rockmin" 50 мм толщина
* Отделка:
* Внешняя сторона - МДФ (толщина 6 мм), наличник - 70 мм по периметру.
* Внутренняя сторона - МДФ (толщина 6 мм)
* Рисунок – по каталогу
* Цветовая гамма – по каталогу
* Фурнитура:
* Замки:
* Основной (нижний) - Apecs 2800 моноблок;
* Дополнительный (верхний) – нет
* Серцевина: 80 с поворотником
* Ручка на планке
* Защитная броненакладка - нет
* Глазок - есть
* Покрытие – порошковая эмаль электростатического нанесения.
* Уплотнитель: один контур Е по полотну.

**Серия «КЛАССИК»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Рама – гнутый лист, толщина – 1 мм. Ширина рамы – 60 мм
* Полотно – гнутый лист, толщина – 1 мм. Толщина полотна – 60 мм.
* Лист металла на полотне (броня)-0,5 мм
* Антисрезы - нет.
* Ребра жесткости - 3 шт.
* Петли на опорном шаре - 2 шт. (∅20)
* Утеплитель минеральная вата "Rockmin" 50 мм толщина
* Отделка:
* Внешняя сторона - МДФ (толщина 8 мм), наличник - 70 мм по периметру.
* Внутренняя сторона - МДФ (толщина 8 мм)
* Рисунок – по каталогу
* Цветовая гамма – по каталогу
* Фурнитура:
* Замки:
* Основной (нижний) - Apecs 2800 моноблок;
* Дополнительный (верхний) – Avers 96/S6-CR.
* Серцевина: 90 с поворотником
* Ручка на планке
* Защитная броненакладка - нет
* Глазок - есть
* Покрытие – порошковая эмаль электростатического нанесения.
* Уплотнитель: один контур Е по полотну.

**Серия «молоток/КЛАССИК»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Рама – гнутый лист, толщина – 1 мм. Ширина рамы – 75 мм
* Полотно – гнутый лист, толщина – 1 мм. Толщина полотна – 65 мм.
* Антисрезы -2 шт.
* Ребра жесткости - 4 шт.
* Петли на опорном шаре - 2 шт. (∅20)
* Утеплитель минеральная вата "Rockmin" 50 мм толщина
* Отделка:
* Внешняя сторона – металл крашенный
* Внутренняя сторона - МДФ (толщина 8 мм)
* Рисунок – по каталогу
* Цветовая гамма – по каталогу
* Фурнитура:
* Замки:
* Основной (нижний) - Apecs 2800 моноблок;
* Дополнительный (верхний) – Avers 96/S6-CR.
* Серцевина: 90 с поворотником
* Ручка на планке
* Защитная броненакладка - нет
* Глазок - есть
* Покрытие – порошковая эмаль электростатического нанесения.
* Уплотнитель: один контур Е по полотну.

**Серия «СТАНДАРТ»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Рама – гнутый лист, толщина – 1.2 мм. Ширина рамы – 90 мм
* Полотно – гнутый лист, толщина – 1.2 мм. Толщина полотна – 70 мм.
* Лист металла на полотне(броня)- 0,5 мм
* Антисрезы - 2 шт.
* Ребра жесткости - 3 шт.
* Петли на опорном шаре - 2 шт. (∅20)
* Утеплитель минеральная вата "Rockmin" 50 мм толщина
* Отделка:
* Внешняя сторона - МДФ (толщина 10 мм), наличник - 80 мм по периметру.
* Внутренняя сторона - МДФ (толщина 10 мм)
* Рисунок – по каталогу
* Цветовая гамма – по каталогу
* Фурнитура:
* Замки:
* Основной (нижний) – Avers T-52
* Дополнительный (верхний) – Avers 38Д
* Серцевина: 80 мм с поворотником
* Ручка на розете
* Защитная броненакладка
* Глазок – есть
* Покрытие – порошковая эмаль электростатического нанесения.
* Уплотнитель: один контур Е по полотну + один D контур по коробу.

**Серия «премиум»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Рама – гнутый лист, толщина – 2 мм. Ширина рамы – 160 мм.
* Полотно – гнутый лист, толщина – 2 мм. Толщина полотна – 97 мм.
* Лист металла на полотне (броня) - 1,5 мм
* Антисрезы – 2.шт.
* Защитные планки анкеров толщиной 2 мм по всему периметру двери.
* Ребра жесткости – 3 шт.
* Петли на подшипниках – 3 шт. (∅27)
* Утеплитель минеральная вата "Rockmin" 50 мм толщина
* Отделка:
* Внешняя сторона – МДФ (толщина 16 мм), наличник - 80 мм по периметру
* Внутренняя сторона – МДФ (толщина 16 мм)
* Рисунок – по каталогу
* Цветовая гамма – по каталогу
* Фурнитура:
* Замки:
* Основной (нижний) – Mottura 54.797 замок врезной двухсистемный
* Дополнительный (верхний) – нет.
* Сердцевина 90 мм с поворотником
* Защитная броненакладка + чаша
* Ручка на розете.
* Глазок – есть
* Покрытие – порошковая эмаль электростатического нанесения.
* Уплотнитель: Два контура Е по полотну + один контур D по коробу

**Серия «Престиж»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Рама - гнутый лист, толщина – 1.5 мм. Ширина рамы -100 мм
* Полотно - гнутый лист, толщина – 1.5 мм. Толщина полотна - 90 мм.
* Лист металла на полотне (броня) - 1мм
* Антисрезы - 2 шт.
* Защитные планки анкеров толщиной 2 мм по всему периметру двери.
* Ребра жесткости - 3 шт.
* Петли на подшипниках - 2 шт. (∅27)
* Утеплитель минеральная вата "Rockmin" 50 мм толщина
* Отделка:
* Внешняя сторона – МДФ (толщина 16 мм), наличник - 80 мм по периметру
* Внутренняя сторона – МДФ (толщина 16 мм)
* Рисунок – по каталогу
* Цветовая гамма – по каталогу
* Фурнитура:
* Замки:
	+ - основной (нижний) – Kale 252 моноблок
* дополнительный (верхний) – Kale 257RL(сувальдный) / 257R(под серцевину).
* Сердцевина: 80 мм с поворотником
* Защитная броненакладка + чаша.
* Ручка на розете.
* Глазок – есть.
* Покрытие – порошковая эмаль электростатического нанесения.
* Уплотнитель: Два контура Е по полотну, один контур D по коробу.

**СЕРИЯ «СТАТУС»**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* **Рама** - гнутый лист (три гиба), толщина – 1.5 мм. Ширина рамы -100 мм.
* **Полотно** - гнутый лист, толщина – 1.5 мм. Толщина полотна - 80 мм.
* **Лист металла на полотне (БРОНЯ)** – 1 мм
* **Антисрезы** - 2 шт.
* **Ребра жесткости** - 2 шт. вертикальные широкие.
* **Петли** на подшипнике - 2 шт (∅27).
* **Утеплитель** минеральная вата в матах Роклайт.
* **Отделка**:
	+ внешняя сторона – МДФ (толщина 10 мм), наличник - 80 мм шириной из МДФ 16 мм по периметру;
	+ внутренняя сторона – МДФ (толщина 10 мм);
	+ рисунок – по каталогу;
	+ цветовая гамма – по каталогую.
* **Фурнитура**:
	+ **Замки**:
		- основной (нижний) – Kale 252 моноблок;
		- дополнительный (верхний) - Kale 257 RL/R;
		- сердцевина: с поворотником.
* Защитная **броненакладка** + чаша.
* **Ручка** на розетке.
* **Глазок** - есть.
* **Покрытие** – порошковая эмаль электростатического нанесения.
* **Уплотнитель**: два контура Е на полотне, D контур на коробке.